{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["主机"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"主机","index":0,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,8],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[24,2,24,8],[25,0,25,1],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[25,6,25,8],[26,0,26,1],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[26,6,26,8]]}
["空调系统末端设备询价需求一览表"]
["序号","货物名称","规格型号及参数","品牌","单位","数量","供应商报价"]
[{"$nulls":6},"单价","小计","供货期"]
[1,"柜式空调器 \nDG-4(超高)","风量：4000，制冷量：23.4kw，机外余压：200Pa,输入功率：1.1KW，源:380-50 安装方式：吊装 配温控调节阀、二管制(4排管)减振装置，含支吊架制作、安装、刷油防腐 含电机检查接线、调试","思科国祥","台","6"]
[2,"柜式空调器 \nDG-6(超高)","风量：6000，制冷量：34.5kw，机外余压：200Pa,输入功率：1.5KW，电源:380-50 安装方式：吊装 配温控调节阀、二管制(4排管)减振装置，含支吊架制作、安装、刷油防腐 含电机检查接线、调试","思科国祥","台","128"]
[3,"柜式空调器 \nDG-8(超高)","风量：8000，制冷量：46.2kw，机外余压：200Pa,输入功率：2.2KW，电源:380-50 安装方式：吊装 配温控调节阀、二管制(4排管)减振装置，含支吊架制作、安装、刷油防腐 含电机检查接线、调试","思科国祥","台","36"]
[4,"组合式空调器 \n1#AHU-1-1~4","一级表冷段：制冷量250KW,二级表冷段：制冷量250KW 详设计图","思科国祥","台","4"]
[5,"组合式空调器\n 1#AHU-2-1~3"," 一级表冷段：制冷量250KW,二级表冷段：制冷量250KW 详设计图","思科国祥","台","3"]
[6,"组合式空调器 \n1#AHU-2-4","一级表冷段：制冷量370KW,二级表冷段：制冷量370KW 详设计图","思科国祥","台","1"]
[7,"组合式空调器\n 1#AHU-3-1~2","一级表冷段：制冷量370KW,二级表冷段：制冷量371KW 详设计图","思科国祥","台","2"]
[8,"组合式空调器\n 1#AHU-3-3"," 一级表冷段：制冷量300KW,二级表冷段：制冷量300KW 详设计图","思科国祥","台","1"]
[9,"组合式空调器\n 1#AHU-3-4.5"," 一级表冷段：制冷量160KW,二级表冷段：制冷量160KW 详设计图","思科国祥","台","2"]
[10,"柜式空调器\n DG-4","循制冷量23.4KW,风量4000m3/h 电量1.1KW,电压380V,运行噪声≤60A","思科国祥","台","7"]
[11,"柜式空调器\n DG-6","制冷量34.5KW,风量6000m3/h 电量1.5KW,电压380V,运行噪声≤62A","思科国祥","台","29"]
[12,"柜式空调器 \nDG-8","制冷量46.2KW,风量8000m3/h 电量2.2KW,电压380V,运行噪声≤60A","思科国祥","台","5"]
[13,"柜式空调器\n ZK-02","制冷量25.0KW,风量2000m3/h 电量5.0KW,电压380V,运行噪声≤60A","思科国祥","台","2"]
[14,"柜式空调器 \nZK-04","制冷量50.0KW,风量4000m3/h 电量10.0KW,电压380V,运行噪声≤62A","思科国祥","台","16"]
[15,"柜式空调器\n ZK-06","制冷量75.0KW,风量6000m3/h 电量15.0KW,电压380V,运行噪声≤60A","思科国祥","台","17"]
[16,"柜式空调器 \nZK-08","制冷量100.0KW,风量8000m3/h 电量20.0KW,电压380V,运行噪声≤60A","思科国祥","台","2"]
[17,"风机盘管 \nFP-102","制冷量5.95KW,制热量9.38KW,风量1020m3/h 电量0.11KW,电压220V,运行噪声≤46A 含检查接线","思科国祥","台","8"]
[18,"风机盘管 \nFP-170","制冷量9.12KW,制热量13.5KW,风量1700m3/h 含检查接线 电量0.21KW,电压220V,运行噪声≤50A","思科国祥","台","50"]
[19,"风机盘管 \nFCU102(超高)","风量：1020，制冷量：5.95kw，制热量：9.32kw，机外余压：50Pa,输入功率：0.11KW，电源:220-2-50 安装方式：吊装配减振装置，含支吊架制作、安装、刷油防腐 含电机检查接线、调试","思科国祥","台",3]
[20,"风机盘管 \nFCU170(超高)","风量：1700，制冷量：9.12kw，制热量：13.5kw，机外余压：50Pa,输入功率：0.21KW，电源:220-2-50 安装方式：吊装配减振装置，含支吊架制作、安装、刷油防腐 含电机检查接线、调试","思科国祥","台",5]
["合计："]
["报价说明",null,"包括设备（含全套设备、备品备件、专用工具）的设计、制造、协调、设计审查和联络会、装运前的工厂试验、防腐保护、包装、运输至工地安装现场、卸车、保险、现场开箱交货、设备安装及调试及负责通过相关部门验收、设备保管、现场试验、试运行（含相关燃料、电费等）、验收、移交、技术文件的编制和提交、运行操作技术培训、售后服务等费用、以及完成这些人员的劳务费、差旅费及各种税费，竣工验收资料和档案文件整理移交指定单位完成设备移交前的保管风险及费用等。"]
["供应商名称（盖章）：",{"$nulls":3},"联系人及联系电话："]
["地址：",{"$nulls":3},"日期："]